* 목재펠릿이란?

가로수에서 나오는 전지목등 부산물을 일차적으로 분쇄하여 작은 입자형태로 마쇄하여 첨가물 없이 건조, 압축한 후 작은 알갱이(pellet) 형태로 성형 생산한 바이오에너지 자원을 말함

❍ 목재펠릿보일러 경제성 (난방면적 99㎡ (30평형), 난방 6시간 기준)

구 분	목재펠릿	등 유	도시가스
가 격	400원/㎏	1,350원/ℓ	920원/N㎥
발열량	4.5Mcal/㎏	9Mcal/ℓ	10.5Mcal/N㎥
1일 소모량	20kg/일	10ℓ/일	9㎡/일
1일 난방비	8,000원	13,500원	8,280원

❍ 목재펠릿보일러 환경성

항 목	환경부기준	목재펠릿	등 유
황산화물(SOx),ppm	100	1	22
질소산화물(NOx),ppm	150	76	135

□ 목재펠릿 보일러 설치 사진 및 현황

❍ 목재펠릿보일러 설치사진

(성북구 정릉동 주택)               (노원구 사회복지시설)

❍ 목재펠릿보일러 현황

- 보일러 보급 현황

종 류	주 택	사회복지시설	총 설치 용량	비 고
보일러	3(주택)	4(복지시설)	50만Kcal	서울시
	21(주택)	-	57만Kcal	노원구
난 로	15(공공기관)	-

- 제조시설 현황

위 치	설치시기	생산규모
노원구 공릉동 29-29	‘13. 2월	시간당 100kg 1일 생산량 500kg (5시간기준)