긴급안전점검 대상시설 현황 및 일정

번호	시․군	시설명	소재지	위험요소	점검 일자
1	하남시	동부연립 A~B동 (2개동)	신장동 442-7	노후건축물 (안전등급 D급)	1반 (6/7)
2	구리시	신일연립 가~라동 (4개동)	검배로 93번길 16-9	노후건축물 (안전등급 D급)
3	안양시	상록연립 A~B동 (2개동)	성결대학로31번길 23	노후건축물 (안전등급 D급)	1반 (6/8)
4		석수2동 근린생활시설	연현로 105	노후건축물 (안전등급 D급)
5		동남연립 가동	성결대학로 41번길 30	노후건축물 (안전등급 D급)
6	광명시	서울연립 가,나동 (2개동)	철산동 467-68	노후건축물 (안전등급 E급)	2반 (6/7)
		서울연립 급경사지	철산동 467-68	토사유실에 의한 위험
7	군포시	원일연립 A~B동	산본동 83-4	노후건축물 (안전등급 D급)
8	수원시	삼희교	장안구 연무동 198-90	붕괴위험 (안전등급 D급)	2반 (6/8)
9	시흥시	예성그린빌라	거모동 1749-4	담장균열 및 파손 진행 (장마 및 태풍 발생 시 안전사고 우려)

※ 대상시설의 대지 내 건축물, 비탈면·옹벽, 소방시설 및 부대시설 등을 포함하여 점검실시 예정

<참고자료2>

분야별 주요 안전점검 사항

구 분	주요 점검사항
건축분야	◦ 정기안전점검, 정밀점검, 정밀안전진단 결과 보고서 - 주요구조부의 변형 및 균열상태 - 증･개축으로 인한 주요구조부 안전성 여부 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 - 철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 외벽 마감재 균열 및 탈락상태 - 조명, 무대시설, 광고탑 등 부속시설 안전 여부 - 옥상 물탱크･물건적치 등 과하중상태 - 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 - 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 등 ◦ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부
토목분야	◦ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생 유무 ◦ 지하의 차수시설물 및 토류구조물상태 ◦ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 ◦ 지하차도･터널시설물의 누수 및 벽체 변형 유무 등
소방분야	◦ 수신반, 감지기 정상설치 및 작동 여부 ◦ 옥내소화전 및 스프링클러 관리상태 ◦ 방화문, 피난유도등, 피난탈출구 등 유지관리 상태 등
유지관리분야	◦ 안전 및 유지관리계획(시설물 관리계획) 수립.시행 여부 ◦ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ◦ 관계법상의 안전점검･검사이행 여부 ◦ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ◦ 비상연락망 등 재난관리체계 구축 여부 ◦ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관상태 등