- 봄철 미세먼지 발생 저감을 위한 -

반월·시화산단 대형사업장 타킷단속 계획

◈ 반월, 시화산업단지 내 폐기물소각 및 제지업체 등 특정대기유해물질 배출 *대형사업장 타킷단속을 통한 불법배출행위 사전예방으로 봄철 미세먼지 저감 및 대기질 개선을 위한 민·관 합동 특별 지도·점검 계획임.

* 대형사업장 66개소(대기 1, 2종 특정유해물질 배출사업장) : 먼지, 황산화물, 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상

□ 추진배경

❍ 폐기물소각 및 제지업체 등 특정대기유해물질 배출 대형사업장의 각종 분진, 중금속, 악취발생 등 봄철 민원발생 증가 예상

□ 점검개요

❍ 기    간 : 2019. 4. 1.(월) ~ 4. 12.(금) / 10일간

❍ 대    상 : 66개소

※ 폐기물소각처리업체(8개소), 고형연료(SRF) 사용 등 제지업체(6개소), 특정대기유해물질 배출사업장(52개소)

❍ 점검반 편성

- 총    괄 : 광역환경관리사업소장 (환경점검 1팀장)

- 단 속 반 : 총 4개조 12명 / 1개조 3인(道 2, 환경NGO 1)

□ 점검방법

❍ 일반 점검사항

배출시설설치 허가(신고) 사항과의 일치 여부

- 배출시설 및 방지시설운영 실태(고장방치 등)

- 오염물질 누출여부

- 측정기기 적정 설치․운영 여부

- 방지시설 운영일지 기록상태

- 자가측정이행 여부 등

❍ 대기분야 중점점검 사항

무허가 배출시설 설치․운영 여부 확인

⦁ 배출시설 설치허가증에 등재되어 있는 방지시설별 배출시설과 사업장 현장에 설치 가동중인 배출시설을 비교하여 일치 여부 확인

- 방지시설별 가동실태 조사

⦁ 오염물질 포집장치, 오염물질을 이송하는 닥트, 오염물질 흡입 송풍기, 방지시설 몸체 등의 훼손 여부

⦁ 배출시설설치 허가증 상에 기록되어 있는 방지시설의 용량과 자가측정 기록지에 명시된 풍량과의 비교․확인

- 방지시설별 운영실적 확인

⦁ 여과집진시설의 경우 여과포 교환 실적(세금계산서 등 확인)

⦁ 흡착에 의한 시설의 경우 용제류 사용량, 단위방지시설에 충진되는 활성탄의 양, 오염물질 흡착계수 등을 고려한 활성탄 교환 실적(세금계산서 등 확인)

⦁ 활성탄 교환일자로 부터 일정기간 경과 한 경우에는 활성탄의 다공이 막혀 풍량이 현격히 감소하기 때문에 풍량이 정상으로 배출되면 챔버 내의 by-pass 설치유무 확인 필요

⦁ 세정식 집진시설의 경우 고정식 세정수 공급시설 설치여부 및 공급량, 고정식 폐수 배관(자체폐수처리장 운영시) 또는 폐수(위탁처리시) 저장시설 설치여부 및 폐세정수 처리 실적 등

⦁ 방지시설별 분진처리실적(분진회수 상태, 분진 유출 여부 등 확인) 및 전기 사용량

- 굴뚝 자동측정기기 부착여부 확인

- 밀폐공정의 경우 밀폐상태 유지여부(외부공기 유입 또는 누수여부 확인 등)

- 세정수 살수 펌프 가동 여부

□ 행정사항

❍ 위험시설 및 사각지대는 드론 투입 등 과학적 측정장비 활용

❍ 대기오염물질 및 폐수 시료채취 필요시 경기도보건환경연구원에 의뢰

❍ 위법사항 발견 시 확인서 징구 및 사진촬영 등 증거확보 철저

□ 향후 조치계획

❍ 무허가 등 위반행위는 환경법에 따라 행정처분 및 인터넷 공개

❍ 중대 환경사범에 대해 자체 환경특별사법경찰관 직접 수사