참고		포트홀 신속 복구에 관한 업무수행 지침

도로 포트홀 신속 복구에 관한 업무수행 지침

도로 유지관리 관계자는 국지도 및 지방도에 발생하는 포트홀의 신속한 복구를 위해 아래 사항을 준수 이행하여 주시고 특히,「우기철 포트홀 집중복구 대책」을 수립·시행하여 도로이용자의 운행 안전에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

2018년 6월 11일

경 기 도 지 사

1. 배 경

○ 국지성 집중호우와 교통량 증가, 포장 노후화 등으로 도로파손이 매년 증가하고 있으며 특히, 장마기간에 다수 발생하는 포트홀이 교통사고의 주요 원인이 되고 있음.

※ 최근 주요 언론에 도로이용자의 안전을 위협하는 우기철 포트홀에 관하여 지속 보도

○ 포트홀은 도로 이용자의 안전을 위해 최대한 신속하게 복구되어야 함에도 인력부족 등의 이유로 복구작업이 상당기간 지연되는 사례 발생.

2. 우기철 포트홀 집중복구 대책 수립시행(도로관리청별)

○ 시행기간 : 매년 6월 15일 ~10월 15일 (4개월)

○ 우기철 다수 발생하는 포트홀의 신속한 보수를 위한 동시 다발적인       긴급복구 체계 구축·우기전에 민간업체 단가계약 적극 도입 시행

○「굿모닝 경기도로 모니터링단」의 신고사항 등 인지된 포트홀은       최소한 3일 이내에 복구조치

○ 우기철 특별 도로 순찰반 편성 운영(도로순찰 강화)

3. 세부 추진계획

3-1. 우기 전 포장상태 조사 및 정비 실시

◌  우기 전 포장상태 불량지역(노후, 균열 등) 일제 조사 및 정비시행

∙ 현장조사 : 노선별 담당자 및 직영반 순찰

∙ 정비방법 : 긴급 도로 유지보수 공사(연간단가) 활용 우기 전 시행

◌  우천 시 도로 순찰 강화 (휴일, 강우 시)

∙ 순찰구간 : 버스정류장 및 주요 교차로, 배수불량 구간 집중 순찰

∙ 편    성 : 관리청별 수로원 2인 1조, 2~3개 조

3-2. 신속한 복구체계 구축

◌  긴급 복구 체계 구성·운영 (연간 단가계약 업체 활용)

∙ 도로유지보수 연간단가 계약에 포트홀 보수 공정을 포함, 우선 공사 시행 후 설계 변경 정산 처리

∙ 실정에 맞는 자체 인력과 연간단가 업체 간 복구 체계를 편성하여 동시 다발적 보수체계 구축

3-3. 포트홀 사고 예방법 홍보

◌  홍보기간 : 연중, [집중홍보 기간 : 매년 7월 ~ 9월(3개월)]

◌  홍보방법 : 도로관리부서 주관으로 언론보도, 시정소식지, SNS 등 On-Off 라인 병행

4. 우기철 포트홀 관리·감독 철저

◌ 우기철 대비 포장상태 조사 및 신속 복구 체계 구성

◌ 하반기 도로정비 평가 시 포트홀 복구 실적 반영

⇒ 우기철 포트홀 특별대책 수립 및 시행 실적 월별 확인 실시

◌ 포트홀 장기간 방치 시 원인 규명 후 그 결과에 따라 신분상       조치 검토(예정)